Aby mohlo byt’ vaše dieťa správne chránené, musí byt’ autosedačka bezpodmienečne namontovaná a používaná tak, ako je popísané v tomto návode.

Detská autosedačka je konštruovaná, kontrolovaná a pripustená podľa požiadaviek európskej normy pre bezpečnostné vybavenia pre deti (ECE R 44/04).

Jedná sa o špecifickú autosedačku, ktorá je vhodná pre väčšinu vozidiel, ale nie pre všetky. Pozrite sa, prosím, na zoznam montáží do vozidiel a užívateľskú príručku PRED inštaláciou sedačky.

Nesprávna inštalácia a/alebo nesprávne používanie sedačky môže ohroziť vaše dieťa. Používateľskú príručku by ste mali uchovať a držať na takom mieste, aby ste do nej mohli kedykoľvek nahliadnuť.

Autosedačka je schválená ako autosedačka pre dieťa s výškou od 76 do 105 cm, približne od 15 mesiacov do 4 rokov.

Jedná sa o špecifickú autosedačku, ktorá je vhodná pre väčšinu vozidiel, ale nie pre všetky. Pozrite sa, prosím, na zoznam montáží do vozidiel a užívateľskú príručku PRED inštaláciou sedačky.

Nesprávna inštalácia a/alebo nesprávne používanie sedačky môže ohroziť vaše dieťa. Používateľskú príručku by ste mali uchovať a držať na takom mieste, aby ste do nej mohli kedykoľvek nahliadnuť. Autosedačka je schválená ako autosedačka pre dieťa s výškou od 76cm do 105 cm.

VAROVANIE! Autosedačka je kompatibilná s univerzálnymi sedacími pozíciami vo vozidlách. Pre vhodné pozície vo vašom vozidle si prečítajte príručku vášho vozidla.

VAROVANIE! Detská autosedačka môže byť používaná len na sedadlách vozidla s ISOFIX ukotvovacími bodmi. Prosím, pozrite si príručku vášho vozidla.

VAROVANIE! Dbajte na to, aby ste namiesto upevňovacieho bodu horného popruhu nepoužili hák na batožinu. Hľadajte vo Vašom vozidle tento symbol:

VAROVANIE! Nikdy nezabezpečujte svoje dieťa ani autosedačku 2-bodovým pásom, pretože by to mohlo spôsobiť vážne zranenia alebo smrť v prípade nehody

VAROVANIE! Autosedačka sa smie používať’ výlučne na zaistenie Vášho dieťaťa vo vozidle. V žiadnom prípade sa nehodí domov ako miesto na sedenie alebo hračka.

VAROVANIE! Pri núdzovom zabrzdení alebo pri nehode môžu nezabezpečené predmety a osoby zraniť’ ostatných spolucestujúcich.

VAROVANIE! Prosím dbajte preto na to, aby boli vždy operadlá sedadiel vozidla pevne uchytené (napr. sklápacie zadné sedadlo správne zapadnuté).

VAROVANIE! Dbajte aby boli vo vozidle sa nachádzajúce ťažké a ostrohranné predmety (napr. pod zadným sklom) zabezpečené.

VAROVANIE! Dbajte aby bola detská autosedačka vo vozidle pripútaná, i keď v nej nie je prepravované dieťa.

VAROVANIE! Vždy skontrolujte či je detská autosedačka pevne vo vozidle namontovaná.

VAROVANIE! Pre bezpečnosť Vášho dieťaťa pred každou jazdou skontrolujte, či je detská autosedačka na oboch stranách zacvakla so západkovými ramenami ISOFIX do upevňovacích bodov ISOFIX a či sú oba zaisťovacie gombíky úplne zelené.

VAROVANIE! Nikdy nenechávajte svoje dieťa bez dozoru v detskej autosedačke vo vozidle.

VAROVANIE! Pri použití na zadnom sedadle, predné sedadlo posuňte tak ďaleko dopredu, aby dieťa nohami nenarážalo do operadla predného sedadla (nebezpečenstvo zranenia).

VAROVANIE! Vždy používajte 5-bodový pás do maximálnej výšky 105 cm alebo hmotnosti uvedenej v návode. Ak je dieťa vyššie ako 105 cm alebo ramená dieťaťa presahujú najvyššiu polohu ramenného pásu, dieťa musí presedlať na sedadlo, ktoré je vhodné pre vyššie deti. VAROVANIE: VAROVANIE! Opierka hlavy detskej sedačky musí byť nastavená tak, aby vodítka ramenných pásov boli tesne nad ramenami dieťaťa.

VAROVANIE!: Ako dieťa rastie, je potrebné opierku hlavy detskej sedačky z času na čas upraviť .

VAROVANIE!: Polohovanie sedačky musí vždy zapadnúť. Ťahajte za konštrukciu sedačky aby ste preverili správne zapadnutie do polohy.

VAROVANIE!: Zabráňte kontaktu výrobku s: vlhkosťou, mokrom, kvapalinami, prachom a soľnou hmlou. Neskladujte detskú sedačku priamo pri zdrojoch tepla alebo na priamom slnečnom svetle.

VAROVANIE!: Pri ovládaní detskej autosedačky si dávajte pozor na prsty.

VAROVANIE!: Uistite sa, že opierka detského sedadla pevne spočíva na opierke sedadla vozidla a že opierka hlavy sedadla vozidla neodtláča detské sedadlo. Môžete prípadne nastaviť opierku hlavy sedadla vozidla na najvyššiu pozíciu alebo ju odstrániť, ak je to potrebné.

VAROVANIE!: Pevné časti a plastové diely detskej sedačky musia byť umiestnené a nainštalované tak, aby sa pri každodennom používaní vozidla nemohli zachytiť o pohyblivé sedadlo alebo dvere vozidla.

VAROVANIE! Plastové dielce detskej sedačky sa na slnku zahrievajú. Pozor! Vaše dieťa sa potom môže popáliť’. Keď detskú sedačku práve nepoužívate, chráňte ju pred intenzívnym slnečným svetlom.

VAROVANIE! Svoje dieťa nechajte vystupovať’ a nastupovať’ iba na strane priliehajúcej ku chodníku.

VAROVANIE! Pre bezpečnosť’ dieťaťa skontrolujte, pásy detskej autosedačky priliehajú tesne k telu dieťaťa, bez toho aby ho tesnili, či sú ramenné pásy správne nastavené, a pásy nie sú prekrútené, a ochranné ramenné vankúše správne priliehajú na telo.

VAROVANIE! Pri nehode rýchlostnou nárazu viac než 10 km/h sa môžu vyskytnúť’ poškodenia detskej autosedačky, ktoré nemusia byt’ vždy viditeľné. V tomto prípade sa detská autosedačka musí vymeniť.

VAROVANIE! Pravidelne kontrolujte všetky dôležité časti, či nie sú poškodené. Presvedčte sa, že mechanické dielce bezchybne fungujú.

VAROVANIE! Dajte pozor na to, aby sa detská autosedačka nezaklinila medzi tvrdé časti (dvere vozidla, koľajnice sedačiek a pod.) a nepoškodila.

VAROVANIE! Poškodenú detskú autosedačku (napr. po páde) dajte bezpodmienečne skontrolovať. VAROVANIE! Časti detskej sedačky nikdy nemažte alebo neolejujte.

VAROVANIE! Dbajte na to, že je nutné použiť’ iba originálny náhradný poťah, pretože poťah predstavuje podstatnú časť’ funkcie systému.

**Údržba:**

Poťah môžete stiahnuť’ a vyprať’ v práčke jemným pracím prostriedkom, šetrným programom pri teplote 30 °C. Riaďte sa prosím pokynmi, ktoré sú uvedené na pracej etikete poťahu. Poťah v žiadnom prípade nesušte v elektrickej sušičke. Plastové dielce môžete umyť’ mydlovým roztokom, Nepoužívajte žiadne ostré prostriedky (napríklad rozpúšťadlá). Pásy môžete umyť’ vlažným mydlovým roztokom. Pozor! Nikdy nevyberajte jazýčky zámku z pásov.